Рассмотрим работу с вкладками панели свойств. Некоторые из них, такие как «имя», очень просты и не нуждаются в описании, на некоторых остановимся подробнее.

Во вкладке «узел» находиться редактор узлов.

В редакторе узлов к текущему (выбранному на диаграмме или библиотеке) элементу могут быть добавлены входные и выходные связи. Это делается путём переноса нужной связи из браузера к изображению узла. При этом подсвечивается соответственно левая или правая граница и к узлу добавляется входной или выходной порт. При помощи редактора узлов можно также удалять существующие порты. Стоит отметить, что для того чтобы создать порт не обязательно переносить связь в редактор узлов, если узел находится на диаграмме – то можно перенести связь к границе изображения узла на диаграмме.

Диаграмма имеет вкладку «диаграмма».

При помощи этой вкладки можно изменить ширину и высоту диаграммы. Кроме этого можно показать или скрыть сетку, а также задать привязку элементов диаграммы к сетке. Поля «Горизонтальный шаг» и «Вертикальный шаг» задают соответственно размер сетки в пикселях.

Вкладка «UFO-сборщик» отображается, когда на диаграмме выделены свободные порты.

UFO-сборщик при нажатии на кнопку «Поиск UFO-элементов» производит поиск наиболее подходящих узлов для выделенных свободных портов. Поиск производится по степени соответствия свободных портов портам узла. Итоговый результат сортируется по степени соответствия в процентах. В списке результатов можно выбрать любой узел и вставить его на диаграмму. При этом соответствующие порты узла будут автоматически соединены с соответствующими свободными портами других узлов на диаграмме.

Вкладка UFO-сборщик позволяет автоматизировать сборку UFO-диаграмм при наличии готовых библиотек UFO-элементов путём поиска наиболее подходящих элементов и их автоматической вставки на диаграмму.